市政工程技术专业综合测评方案

**一、测试时间**

2017年4月15日9:00—11:00

**二、测试内容**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **测试方式** | **测试内容** | **测试时长** | **分值** | **备注** |
| 技能测试 | 在规定时间内完成指定图样的绘制 | 2小时 | 280 | 1.**考生自备：**黑色签字笔、HB和2B铅笔、30cm以上三角板（30°、45°各1块）、建筑模板、削笔刀、橡皮、胶带纸、A3图板、丁字尺等绘图工具及计算器。  2.学校提供图纸。 |

**三、评分标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **测试项目** | **要求** | **分值** | **评分标准** |
| 图面效果 | 布图合理，图面整洁 | 10 | 图面匀称协调、整洁不扣分；其它情况酌情扣分。 |
| 绘图内容完成度 | 10 | 全部完成不扣分；完成三分之二得6分；完成三分之一得3分。 |
| 轴线 | 线型、线宽符合样图要求；位置、间距正确 | 30 | 每错画、漏画一处扣1分，扣完为止。 |
| 墙线 | 线型、线宽符合样图要求；位置、间距正确 | 50 | 每错画、漏画一处扣1分，扣完为止。 |
| 门窗 | 符合样图要求；位置正确 | 40 | 每错画、漏画一处扣2分，扣完为止。 |
| 楼梯 | 楼梯的踏步间距、位置、箭头及扶手绘制正确 | 40 | 每错画、漏画一处扣1分，扣完为止。 |
| 其它 | 雨篷、门口线、阳台栏杆等绘制正确 | 10 | 每错画、漏画一处扣2分，扣完为止。 |
| 标注 | 尺寸线间距统一 | 12 | 每错、漏注一处扣1分，扣完为止。 |
| 尺寸界线长度基本相等 | 12 | 每错、漏注一处扣1分，扣完为止。 |
| 尺寸起止符标注正确 | 12 | 每错、漏注一处扣1分，扣完为止。 |
| 尺寸数字标注正确 | 12 | 每错、漏注一处扣1分，扣完为止。 |
| 轴网编号正确完整 | 12 | 每错、漏注一处扣1分，扣完为止。 |
| 标高符号及数字注写正确、完整 | 6 | 每错、漏注一处扣1分，扣完为止。 |
| 文字标注正确、完整 | 6 | 每错、漏注一处扣1分，扣完为止。 |
| 图名注写正确 | 6 | 每错、漏注一处扣2分，扣完为止。 |
| 比例注写正确 | 6 | 每错、漏注一处扣2分，扣完为止。 |
| 指北针绘制正确 | 6 | 漏画扣6分，错画扣3分。 |